Thiết lập khổ giấy A5 cho máy in LQ 300+, 300+II, 310

Khi in các hóa đơn trên máy in kim LQ 300 thường hay bị lỗi lệch giấy hoặc in không liên tục... là do bạn sét khổ giấy trên máy in không chính xác với hóa đơn, các bạn hãy làm theo đúng từng bước trong bài này để không bị lỗi lệch giấy khi in nữa nhé

THIẾT LẬP KHỔ GIẤY A5 CHO [MÁY IN LQ 300](http://www.mayinchuyendung.com/), 300+II, 310

Khi in các hóa đơn trên [máy in kim LQ 300](http://www.mayinchuyendung.com/) thường hay bị lỗi lệch giấy hoặc in không liên tục... là do bạn sét khổ giấy trên máy in không chính xác với hóa đơn, các bạn hãy làm theo đúng từng bước trong bài này để không bị lỗi lệch giấy khi in nữa nhé

Set khổ giấy A5 ngang , in dữ liệu đứng theo khổ giấy

 Mặc định cần gạt bên hông máy đang gạt ở chế độ in giấy A4.

Ta gạt cần gạt bên hông máy in kim sang in giấy liên tục.



Tạo form cho khổ giấy A5:

1. Tạo form khổ giấy A5 trên win xp:


Nhấn nút Start ở màn hình desktop.

Chọn Setting

Chọn Priners and Faxes

Trong cửa sổ Priners and Faxes, ta chọn File.

Chọn Server Properties



Ở cửa sồ Print server Properties, ta tick chọn “ Create a new form “

Form name: đặt tên cho máy in.


Chọn Metric.

Width: 21.00 cm

Height: 14.00 cm

Click Save form

Click OK.



Để in được khổ giấy A5, yêu cầu phần mềm bạn đang sử dụng để in phiếu phải chọn form vừa tạo.

Ta mở phần mềm đang sử dụng để in phiếu, vào mục Printer or Printer setup:

Chọn máy in

Chọn form vừa tạo

Chọn in ngang ( Landscape)


Chọn OK.

 2 : Chọn khổ giấy và in hóa đơn (bill)


Sau khi đã thiết lập xong khổ giấy theo yêu cầu, cần thiết lập cho máy in nhận dạng khổ giấy vừa thiết lập

Mở mẫu hóa đơn cần in dưới dạng Design bằng Cystal Report 9.2


Chọn File / Printer Setup

[](http://hung-thinh.com.vn/thiet-bi-van-phong.html)


Tại cửa số Printer Setup  
+ Size : Chọn khổ giấy vừa được Set  
+ Chọn Landscape : In theo giấy ngang



Nhấn OK –>Hoàn thành cách thiết lập khổ giấy  
Canh chỉnh lại mẫu hóa đơn theo đúng kích cỡ như trên và In hóa đơn  
Lưu ý :  
Có một số trường hợp khi Set khổ giấy nhưng Printer Setup không nhận được khổ giấy vừa Set. Đó là do máy in không nhận khổ giấy đó VD:HP Laserjet P2014n ,…..  
Thao tác : Start / Devices and Printers / Chọn máy in Click phải vào máy in, chọn Printer Properties / Preferences / Custom

[](http://hung-thinh.com.vn/thiet-bi-van-phong.html)

Tại cửa sổ Custom Parper Size , Thiết lập kích thước khổ giấy cần in.

[](http://hung-thinh.com.vn/thiet-bi-van-phong.html)

Khuyến khích nên đặt giấy theo khổ ngang .Khi in giấy sẽ được cuốn đều vào trong Drum máy in, tránh trường hợp Drum bị đen hai đầu vì khổ giấy đặt đứng nhỏ hơn chiều dài của Drum Từ .

Tạo form khổ giấy A5 trên win 7:

Click chọn vào biểu tượng máy in

Chọn tab Print server Property

Hoặc nhấn Start, chọn Devices and Printers, chọn Print server properties

Lưu ý bạn phải click chọn vào máy in thì Print Server Property mới hiện ra cho bạn chọn.

